Безопасность дорожного движения

Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ                       «О безопасности дорожного движения» (далее - Федеральный закон № 196-ФЗ), определяющим правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Российской Федерации, основными задачами правового регулирования являются охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий.

К полномочиям органов местного самоуправления относится организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения.

Содержание автомобильных дорог и улиц осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов. Так, требования, касающиеся обеспечения безопасности дорожного движения при эксплуатации дорого и улиц включены в ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».
Данный стандарт устанавливает перечень и допустимые по условиям обеспечения безопасности движения предельные значения показателей эксплуатационного состояния автомобильных дорог, улиц, тротуаров. 
Так, согласно данному стандарту проезжая часть дорог и улиц, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, посадочные площадки остановочных пунктов, разделительные полосы и обочины должны быть без посторонних предметов, в том числе предметов, не относящихся к элементам обустройства (массивные предметы и т.п.), за исключением рекламных конструкций и наружной рекламы, размещенных на улицах населенных пунктов. 

Посторонние предметы должны быть удалены: 

- с проезжей части дорог и улиц, краевых полос у обочины и полос безопасности у разделительной полосы, тротуаров, с пешеходных и велосипедных дорожек, посадочных площадок остановочных пунктов в течение трех часов с момента обнаружения; 

- с разделительных полос и обочин в течение трех суток с момента обнаружения. 

Предметы, не относящиеся к элементам обустройства, должны быть удалены в течение двух часов с момента обнаружения. 

Также не допускаются отдельные выступы или углубления в зоне деформационных швов высотой или глубиной более 3 см, их устранение на всех категориях дорог и группах улиц осуществляют в течение 7 сут с момента обнаружения. 

Кроме того, в соответствии с вышеуказанным стандартом покрытие проезжей части не должно иметь дефектов в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений, устранение которых осуществляют в сроки, приведенные в таблице ниже. 

Таблица. Размеры дефектов покрытия и сроки их устранения

	Вид дефекта 
	Категория дороги 
	Группа улиц 
	Размер 
	Срок устранения, сут, не более 

	Отдельное повреждение (выбоина, просадка, пролом) длиной 15 см и более, глубиной 5 см и более, площадью, м2, равной или более 
	IА 
	А 
	0,06 
	1 

	
	IБ, IВ 
	В 
	
	3 

	
	II 
	В 
	
	5 

	
	III 
	Г 
	
	7 

	
	IV 
	Д 
	
	10 

	
	V 
	Е 
	
	12 

	Повреждения (выбоины, просадки, проломы) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м, площадью, м2, более 
	IА, IБ, IВ 
	А, Б 
	0,1 
	5 

	
	II 
	В 
	0,5 
	7 

	
	III 
	Г 
	0,8 
	10 

	
	IV 
	Д 
	2,1 
	14 

	
	V 
	Е 
	5,2 
	20 

	Сдвиг, волна глубиной, см, более 
	IА 
	А 
	3,0 
	5 

	
	IБ, IВ, II 
	Б, В 
	
	7 

	
	III 
	Г 
	5,0 
	10 

	
	IV 
	Д 
	
	12 

	Гребенки на участке полосы движения длиной 100 м, площадью, м2, более 
	IV 
	Д 
	30,0 
	10 

	
	V 
	Е 
	52,5 
	14 

	Колея <*> глубиной, см, более и длиной, м, более на участке полосы движения длиной 100 м 
	IА, IБ, IВ 
	А, Б 
	2,0/7,0 
	5 

	
	II 
	Б 
	2,5/7,0 
	7 

	
	III 
	В, Г 
	3,0/9,0 
	10 

	
	IV 
	Д 
	
	14 

	<*> Колею глубиной более 5 см устраняют при осуществлении капитального ремонта дорог и улиц. 


Примечание. 

К группе улиц «А» относятся магистральные дороги скоростного движения, магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения.

К группе улиц «Б» относятся магистральные дороги и магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения.

К группе улиц «В» относятся магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные.

К группе улиц «Г» относятся магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные, поселковые дороги.

К группе улиц «Д» относятся улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные.

К группе улиц «Е» относятся улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки.

